Robert Lais borstmaskimitation
	Låt mig försöka förklara om jag minns rätt. Efter du fäst matrialet som sammanlänkar de två "krokarna" gör du en dubbingögla från den bakre kroken. Däri fäster du maraboun med hjälp av en "dubbing" snurra. Vik upp den spunna tråden och fäst den i bakre kroken men håll den sträckt samt särad. I mellanrummet i den nu fastsatta spunna tråden trär du "sammanlänkningen" en 6-7 ggr. Sträck upp och fäst i främre kroken.
Fattar ni nått?? Skall försöka mig på en paint. 
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Viktiga ingredienser är: 

stark, mjuk tråd typ flertrådig Dyneema. 

Bred pappersklämma typ bulldog 

dubbingspinner

Som tråd till länk och spinning loop funkar en mjuk flertrådig dyneema bindtråd bäst. Använd den till dubbingöglan också. Jag kör med den ofärgade varianten. 

Länktråden träds dubbelvikt genom bakre krokögat och träs sedan igenom sin egen ögla. Vänta med främre kroken. Gör en lång dubbingögla 10-15 cm. För in material i dubbingöglan med hjälp av pappersklämman. Första bunten placeras direkt intill kroken.  Lämna någon cm lucka utan material och för in nästa bunt. 

Spinn öglan så att den nyper materialet ordentligt. Fortsätt hålla tråden spänd och rak. Vira länktråden ca 5 varv runt närmaste "borsten". 

När det är gjort fatta tag i öglan mellan de två "borstarna" och vik så de ligger parallellt. Släpp greppet. 

Bind sedan in främre kroken ungefär som PutteS visade. Se till att länktråden är kortare än borstarna så att den tar "stötarna". 

På främre och bakre kroken binder man in samma material med kortare öglor. Lämpligt material är schlappenfjädrar, marabou eller mycket smala pälsstrimmor (klipp bort skinnet när den sitter i pappersklämman)
