Bruksanvisning fast montage:

1. Lägg ut ditt flöte och dra ner lina så att du kan sätta paravanen ett par meter ovanför flötets stoppknut.

2. Sätt fast paravanens beteslås (om den inte redan sitter på) på linan

3. Rikta paravanens linklämma och sätt fast den så att den vetter mot spötoppen.

4. Lägg ner den i vattnet och spänn linan en aning så att den får lite grepp, då båten tar sig framåt.

5. Lägg ut den längd du vill åstadkomma

Bruksanvisning Glidmontage:

1. Glidfunktionen kräver att bommen och linstoppet redan är monterade (fig 1). Dessa ska sitta ovanför flötet. 

2. Lägg ut ditt flöte i vattnet och håll i linstoppet

3. Dra ner en bit över stoppknuten på linan (50 cm räcker gott, då fisken ändå inte märker något).

4. Montera linstoppet genom att trä över ena änden över andra så att en ögla formas (fig 2, fig 3). Linstoppet sitter nu fast. (Om du drar i linan i båda ändar så löses öglan och linstoppet blir glidande. Detta är vad som händer när fisk har krokats).

5. Sätt fast paravanen (om den inte redan sitter fast) mellan linstoppet och bommen (fig 2, fig 3).

6. Sätt fast bommen ögla i paravanens linklämma (fig 2, fig 3).

7. Se punkt 4 t.o.m. 5 under ”bruksanvisning för fast montage”

Tips!
* Använd inte för långt släp mellan paravan och flöte då krokningen blir sämre pga en onödigt lång linbåge. När glidparavan används så kan denna monteras i princip direkt ovanför flötet utan att fisken känner av något.

* Spänn gärna linan en aning när paravanen släpps ut för att få den att samtidigt jobba utåt i sidled. Ha ej för hög spöföring vid utlägg utan att paravanen har ett bra grepp i vattnet.
* Om en paravan redan används på en sida då man vill lägga ut ytterliggare en så kan man lyfta den första paravanen genom att ge den löslina för att sedan lyfta in den en aning så att den tappar greppet. Detta minskar risken för att de båda paravanerna kommer i kontakt med varandra vid utlägg.

* Ha en relativt hög spöföring för att minska linbågen när paravanen kommit på plats. Paravanen jobbar då bättre utåt.

* Ha en lös broms, då huggen ofta kan vara väldigt försiktiga

* Vid hugg, öppna bygeln, få kontroll över situationen, veva ner linan tills den spänns och kroka bestämt med bromsen hårt ställd. 
Att tänka på!

* Paravanens linklipp ska vara riktad mot spötoppen och dess beteslås mot flöte/bete

* Linklippet ska inte vara vridet. Linan (speciellt flätlina) kan då skära sönder gummit.

* Linan behöver inte sättas speciellt hårt in i klippet.
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Figur 1. Omonterad glidparavan.           Figur 2. Monterad glidparavan, sett från sidan.
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Figur 3. Monterad glidparavan, sett uppifrån.
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Figur 4. Slowtrolling med 4 spön                    Figur 5. Slowtrolling med 6 spön och 4 

och 2 paravaner.                                                            paravaner. 
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